<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="60.178" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.178" y1="0" x2="60.178" y2="33.198" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.178" y1="33.198" x2="0" y2="33.198" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.198" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>FabPDI</text>
</plain>
<libraries>
<library name="00fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2-SMD-5X3MM">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="USB_MINIB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="burr-brown">
<description>&lt;b&gt;Burr-Brown Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Smal Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP2">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="00fab" package="C1206FAB" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="00fab" package="C1206FAB" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="00fab" package="C1206FAB" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="00fab" package="C1206FAB" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="00fab" package="SOD123" value="3V6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="00fab" package="SOD123" value="3V6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="00fab" package="LED1206FAB" value="Green">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="00fab" package="LED1206FAB" value="Red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="00fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATmega8"/>
<element name="IC2" library="burr-brown" package="SOT223" value="REG1117">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="REG1117"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1097566"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14P6981"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="00fab" package="2X03SMD" value="ISP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="00fab" package="2-SMD-5X3MM" value="12MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="00fab" package="R1206FAB" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="00fab" package="R1206FAB" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="00fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="00fab" package="R1206FAB" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="00fab" package="R1206FAB" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="00fab" package="R1206FAB" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="00fab" package="USB_MINIB" value="USB_MINIB"/>
<element name="R7" library="00fab" package="R1206FAB" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="Q1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D2" pad="ANODE"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="D-"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="D+"/>
<contactref element="D2" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="U$1" pad="VBUS"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
