<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="66.4972" y2="-0.02" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="66.4972" y1="-0.02" x2="66.4772" y2="42.1896" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="66.4772" y1="42.1896" x2="0" y2="42.1896" width="0.8128" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="42.1896" x2="0" y2="0" width="0.8128" layer="20"/>
<text>RST</text>
<text>HWB</text>
<text>Fab
PDI</text>
<text>CLK</text>
<text>5V</text>
<text>3V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="00fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2X03SMD-FAB">
<description>M2x03-SMD, wider pads</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="USB_MINI">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gtl2003">
<packages>
<package name="TSSOP20">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 20&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Seeed-IC">
<packages>
<package name="SOT-223">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="00fab" package="C1206FAB" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="00fab" package="C1206FAB" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="00fab" package="C1206FAB" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="00fab" package="C1206FAB" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="00fab" package="C1206FAB" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="00fab" package="LED1206FAB" value="red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="00fab" package="LED1206FAB" value="green">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="00fab" package="2X03SMD-FAB" value="ISP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="00fab" package="2X03SMD-FAB" value="PDI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="00fab" package="R1206FAB" value="49">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="00fab" package="R1206FAB" value="49">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="00fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="00fab" package="R1206FAB" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="00fab" package="R1206FAB" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="00fab" package="R1206FAB" value="49">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="00fab" package="R1206FAB" value="49">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="00fab" package="R1206FAB" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="00fab" package="R1206FAB" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="00fab" package="USB_MINI" value="USB_MINI"/>
<element name="U1" library="adafruit" package="TQFP32-08" value="AT90USB162A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="gtl2003" package="TSSOP20" value="GTL2003PW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="Seeed-IC" package="SOT-223" value="AMS1117-3.3">
<attribute name="MPN" value="CJT1117-3.3"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="00fab" package="R1206FAB" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="00fab" package="EFOBM" value="16MHz"/>
<element name="R11" library="00fab" package="R1206FAB" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="D+"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="D-"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="VBUS"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="TER"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
